# Des médaillons et plaques en argent niellé ornent les deux faces de la croix. Dans les creux d’un décor préalablement gravé sur une plaque de métal, une poudre de couleur noire, le nielle, composée d’un mélange de différents sulfures métalliques (cuivre, argent, plomb et borax) est déposée puis chauffée. Une fois la fusion terminée et la matière solidifiée, l’ensemble est poli pour uniformiser la surface. La teinte du nielle varie du noir au gris bleuté en fonction du dosage des sulfures.

P