# Fonte

Cet encensoir en laiton (alliage de cuivre et de zinc) est constitué de deux parties hémisphériques ajourées fondues à la cire perdue. Cette technique permet d’obtenir une sculpture en métal à partir d'un modèle en cire : le modèle est enserré dans un moule en matériau réfractaire, dit « moule de potée ». Le moule est chauffé pour que la cire s’écoule et libère l’endroit où le métal en fusion est ensuite versé. Le moule est cassé pour libérer les pièces métalliques obtenues.