## Assemblage (de bas en haut)

L’assemblage des différents éléments du pied de croix est presque invisible, contribuant à l’impression de tour de force qu’il dégage. Les évangélistes s’insèrent par une encoche sur la frise qui entoure le dôme et y sont vissés. La base du pilier, fondue avec les symboles, est fixée par des rivets, visibles sur la face interne du dôme. Le pilier lui-même est constitué d’une âme en bois (pilier interne), sur laquelle sont fixées par des clous les barrettes perlées verticales des angles et les plaques émaillées. Enfin, le chapiteau est formé de trois pièces emboîtées et rivetées : base associée aux bustes ; corbeille ajourée et feuilles d’angle ; tailloir au sommet. Sous le dôme un contrepoids assure la stabilité du pied.

P