# Dorure a l'amalgame

Le décor filigrané de l'avers comme les plaques d’argent gravé ou niellé du revers sont dorés à l’amalgame. Connue depuis l’Antiquité, cette technique de dorure dite à l’amalgame (ou dorure au mercure) permet de dorer, de la manière la plus homogène possible, n’importe quel métal (sauf plomb et étain) à l’aide d’un amalgame de poudre d’or et de mercure, seul métal liquide à température ambiante et qui a la propriété de se mélanger à l’or. L’amalgame est appliqué sur l’objet puis chauffé au feu de charbon de bois (sans fumée) : l’évaporation du mercure – très dangereuse – laissant ainsi apparaître l’or.

P