## Dorure à l'amalgame

L’aspect doré de la pyxide résulte de l’utilisation par l’orfèvre d’une dorure à l’amalgame. Cette technique, dangereuse pour l’artisan, consiste à mêler de l’or et du mercure. Ces deux métaux sont ensuite appliqués sur l’objet en cuivre. Une fois chauffé, le mercure s’évapore et l’or se fixe à la surface de l’objet. S’ensuivent les procédés de brunissage et de polissage qui permettent de rendre le métal lisse et brillant. Une fois appliquée, la dorure à l’amalgame est d’une grande solidité et son rendu est uniforme.

P